# *ANEXO II + III:* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Designação do contrato:** FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

**Referência de publicação: CUAMM/1000 DIAS/01**

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

* A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
* A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
* A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, por forma a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

| **1.****Número do item**  | **2.****Especificações exigidas**  | **3.****Especificações propostas** |  **4.****Notas, observações, referências a documentação** | **5.****Observações da comissão de avaliação** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote 1 – Ambulância**  |
| **1.1** | A ambulância deve ter um bom desempenho e consumo adequado:- Motor diesel 6 cilindros- consumo máximo de combustível 7 litros / km no ciclo interurbanoA ambulância deve ser adequada para operar em estradas de tipo “on- and off-road “ em longas distâncias:- distância ao solo mínima de 230 mm- tanque de combustível duplo (capacidade mínima de 160 litros)- estabilidade do veículo concedida com um peso bruto mínimo de 3 toneladas- 4x4A ambulância deve estar equipada com ferramentas de segurança adequadas:- extintor mínimo 1 kg, máximo 3 kg- assento auxiliar com cintos de segurança |  |  |  |
|  | A ambulância deve estar equipada com:- adesivos de identificação de ambulância (cruz vermelha em fundo branco)- sirene- farol de led (cor vermelha)- divisória interna lavável e piso- maca com colchão lavável- via IV- Filme protetor de janela (para proteger do sol)- Ventilador para a área do paciente- Luzes para a área do pacienteGarantia: pelo menos 12 mesesManual de instruções em inglês e em portuguêsAssistência pós-venda:presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em MoçambiquePrazo de entrega:No final de Abril de 2020 - especifique a data estimada de entrega |  |  |  |
| **Lote 2 – 2.1 Um (1) Veículo 4x4 para transporte de pelo menos 8 passageiros 2.2 Um (1) Veículo 4x4 caixa aberta para transporte de pelo menos 4 passageiros e carga** |
| **2.1** | O veículo deve ter um bom desempenho e consumo adequado:- Motor diesel 6 cilindros- consumo máximo de combustível 7 litros / km no ciclo interurbanoO veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:- distânscia ao solo mínima de 230 mm- capacidade do tanque de combustível de no mínimo 125 litros- estabilidade do veículo concedida com um peso bruto mínimo de 3 toneladas- 4x4O veículo deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes:- no mínimo 8 lugares- rack de teto resistente- ar condicionado |  |  |  |
|  | O veículo deve estar equipado com ferramentas de segurança adequadas:- mata boi - extintor mínimo 1 kg, máximo 3 kg- guincho elétrico com kit de recuperaçãoGarantia: pelo menos 12 mesesManual de instruções em inglês e em portuguêsAssistência pós-venda:presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em MoçambiquePrazo de entrega:Dentro do final de Março de 2020 - especifique a data estimada de entrega |  |  |  |
| **2.2** | O veículo pick-up deve ter um bom desempenho e consumo adequado:- Motor diesel 6 cilindros- consumo máximo de combustível 7 litros / km no ciclo interurbanoO veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:- distância ao solo mínima de 230 mm- capacidade do tanque de combustível de no mínimo 125 litros- estabilidade do veículo concedida com um peso bruto mínimo de 3 toneladasO veículo de coleta deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes:- mínimo 4 lugares- ar condicionado- peso útil de pelo menos 900 kg- lona impermeável para bagageira aberta |  |  |  |
|  | O veículo pick-up deve estar equipado com ferramentas de segurança adequadas:- mata boi- extintor mínimo 1 kg, máximo 3 kg- guincho elétrico com kit de recuperaçãoGarantia: pelo menos 12 mesesManual de instruções em inglês e em portuguêsAssistência pós-venda:presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em MoçambiquePrazo de entrega:Dentro do final de Março de 2020 - especifique a data estimada de entrega |  |  |  |
| **Lote 3 - Um (1) Veículo 4x4 caixa aberta para transporte de pelo menos 4 passageiros e carga** |
| **3.1** | O veículo pick-up deve ter um bom desempenho e consumo adequado:- Motor diesel de 4 a 6 cilindros- consumo máximo de combustível 7 litros / km no ciclo interurbanoO veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:- distância ao solo mínima de 220 mm- capacidade do tanque de combustível de no mínimo 125 litros- estabilidade do veículo concedida com um peso bruto mínimo de 2,5 toneladasO veículo de coleta deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes:- mínimo 4 lugares- ar condicionado- peso útil de pelo menos 750 kg |  |  |  |
|  | Garantia: pelo menos 12 mesesManual de instruções em inglês e em portuguêsAssistência pós-venda:presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em MoçambiquePrazo de entrega:Meados de Fevereiro de 2020 - especifique a data estimada de entrega |  |  |  |