# *ANEXO II + III:* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Designação do contrato:** FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA

**Referência de publicação: CUAMM/1000 DIAS/27**

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

* A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
* A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
* A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, por forma a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

| **1.****Número do item**  | **2.****Especificações exigidas**  | **3.****Especificações propostas** |  **4.****Notas, observações, referências a documentação** | **5.****Observações da comissão de avaliação** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | A motocicleta deve ter um bom desempenho e consumo adequado:- Motor de 1 cilindro, mínimo 122 cc A motocicleta deve ser adequada para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:- distância ao solo mínima de 250 mm- capacidade do tanque de combustível de no mínimo 11.5 litros- estabilidade da motocicleta concedida com um peso bruto mínimo de 125 kgA motocicleta deve estar equipada com ferramentas de segurança adequadas:- 1 capaceteGarantia: pelo menos 12 mesesManual de instruções em inglês e em portuguêsAssistência pós-venda:presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em MoçambiquePrazo de entrega:Dentro do final de 15.07.2020 - especifique a data estimada de entrega |  |  |  |