# *ANEXO II + III:* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

**Designação do contrato:** FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

**Referência de publicação: CUAMM/AID 012590/06/0-PROTECT/01**

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

* A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
* A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
* A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efetuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, por forma a que os avaliadores possam ver a configuração exata. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores efetuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

| **1.**  **Número do item** | **2.**  **Especificações exigidas** | **3.**  **Especificações propostas** | **4.**  **Notas, observações,  referências a documentação** | **5.**  **Observações da comissão de avaliação** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 1:**  **1.1** | O veículo deve ter um bom desempenho e consumo adequado:  Especificações Técnicas  Estado da viatura: NOVA (0 km)  Modelo/versão: Viatura 4x4, Cabine Dupla, Diesel  Tipo: comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, 4-portas,  Transmissão: Manual  Motor: Turbo Diesel, 16 válvulas, 4-cilindros, injeção directa  Cilindragem: entre 2000 e 3200 cm3  Capacidade Tanque combustível: 80 lts  Carga Mínima: 1.500 kg  Peso bruto: 2.700kg  - 5 ou 6 velocidades  O veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:  - Distância ao solo mínima de 230 mm  - 4x4  Direcção assistida elétrica  -ABS com sistema de Assistência a travagem (BAS)  O veículo deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes:  - no mínimo 5 lugares  Airbags: Condutor & Passageiro  - Ar-condicionado  Central Lock  Sistema de radio integrado, com entrada USB e AUX |  |  |  |
| **1.1** | EQUIPAMENTO EXTERIOR  Cor: Branco  Encostos Dianteiros e traseiros  Retrovisores e vidros de comando elétricos  Grelha frontal e para-choques  Pneu sobressalente  Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector Extintor de 1 Kg  - Degraus laterais e traseiros  - Rollbar e lona  Garantia: pelo menos 12 meses  Manual de instruções em inglês e em português  Assistência pós-venda:  Presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique  **Prazo de entrega:**  Dentro do final de MARCO 2023 - especifique a data estimada de entrega  **Lugar de entrega: BEIRA** |  |  |  |
| **LOTE 2:**  **2.1** | O veículo deve ter um bom desempenho e consumo adequado:  Especificações Técnicas  Estado da viatura: NOVA (0 km)  Modelo/versão: Viatura 4x4, Cabine Dupla, Diesel  Tipo: comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, 4-portas,  Transmissão: Manual  Motor: Turbo Diesel, 16 válvulas, 4-cilindros, injeção directa  Cilindragem: entre 2000 e 3200 cm3  Capacidade Tanque combustível: 80 lts  Carga Mínima: 1.500 kg  Peso bruto: 2.700kg  - 5 ou 6 velocidades  O veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:  - Distância ao solo mínima de 230 mm  - 4x4  Direcção assistida elétrica  -ABS com sistema de Assistência a travagem (BAS)  O veículo deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes:  - no mínimo 5 lugares  Airbags: Condutor & Passageiro  - Ar-condicionado  Central Lock  Sistema de radio integrado, com entrada USB e AUX |  |  |  |
| **2.1** | EQUIPAMENTO EXTERIOR  Cor: Branco  Encostos Dianteiros e traseiros  Retrovisores e vidros de comando elétricos  Grelha frontal e para-choques  Pneu sobressalente  Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector Extintor de 1 Kg  - Degraus laterais e traseiros  - Rollbar e lona  Garantia: pelo menos 12 meses  Manual de instruções em inglês e em português  Assistência pós-venda:  Presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique  **Prazo de entrega:**  Dentro do final de MARCO 2023 - especifique a data estimada de entrega  **Lugar de entrega: MAPUTO** |  |  |  |
| **LOTE 3**  **3.1** | As ambulâncias devem ter um bom desempenho e consumo adequado:  - Motor diesel 6 cilindros  - consumo máximo de combustível 7 litros / km no ciclo interurbano  A ambulância deve ser adequada para operar em estradas de tipo “on- and off-road “ em longas distâncias:  - distância ao solo mínima de 230 mm  - tanque de combustível duplo (capacidade mínima de 160 litros)  - Estabilidade do veículo concedida com um peso bruto mínimo de 3 toneladas  - 4x4  - direção assistida  As ambulâncias devem estar equipadas com ferramentas de segurança adequadas:  - Extintor mínimo 1 kg, máximo 3 kg  - Assento auxiliar com cintos de segurança |  |  |  |
| **3.1** | As ambulâncias devem estar equipadas com:  - pacote interior de ambulância  - adesivos de identificação de ambulância (cruz vermelha em fundo branco)  - 1 sirenes com balizas já instalada no teto  - farol de led (cor vermelha)  - divisória interna lavável e piso  - maca com colchão lavável com encosto e 4 rodas  - caixa de transporte segura com peças amovíveis  - kit completo de primeiros socorros  - via IV  - filme protetor de janela (para proteger do sol)  - bobina reflectora de calor colorido  - ventilador para a área do paciente  - luzes para a área do paciente  - 12v 2ª tomada de isqueiro montada na traseira  **Peças sobressalientes:** 5 sirenes com balizas  **Garantia:** pelo menos 12 meses  **Manual de instruções em inglês e em português**  **Assistência pós-venda:**  **presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique**  **LUGAR de Entrega: BEIRA**  **Prazo de entrega:Dentro do final de MARCO 2023 –**  **Especifique a data estimada de entrega** |  |  |  |