# *ANEXO II + III:* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

**Designação do contrato:** FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

**Referência de publicação: CUAMM/AID 012590/06/0-PROTECT/01**

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

* A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
* A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
* A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efetuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, por forma a que os avaliadores possam ver a configuração exata. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores efetuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

| **1.****Número do item**  | **2.****Especificações exigidas**  | **3.****Especificações propostas** |  **4.****Notas, observações, referências a documentação** | **5.****Observações da comissão de avaliação** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 1:** **1.1**  | O veículo deve ter um bom desempenho e consumo adequado:Especificações TécnicasEstado da viatura: NOVA (0 km)Modelo/versão: Viatura 4x4, Cabine Dupla, DieselTipo: comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, 4-portas, Transmissão: ManualMotor: Turbo Diesel, 16 válvulas, 4-cilindros, injeção directaCilindragem: entre 2000 e 3200 cm3Capacidade Tanque combustível: 80 ltsCarga Mínima: 1.500 kgPeso bruto: 2.700kg- 5 ou 6 velocidadesO veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:- Distância ao solo mínima de 230 mm- 4x4Direcção assistida elétrica -ABS com sistema de Assistência a travagem (BAS)O veículo deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes:- no mínimo 5 lugaresAirbags: Condutor & Passageiro- Ar-condicionadoCentral LockSistema de radio integrado, com entrada USB e AUX |  |  |  |
| **1.1**  | EQUIPAMENTO EXTERIOR Cor: Branco Encostos Dianteiros e traseiros Retrovisores e vidros de comando elétricos Grelha frontal e para-choques Pneu sobressalente Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector Extintor de 1 Kg- Degraus laterais e traseiros- Rollbar e lonaGarantia: pelo menos 12 mesesManual de instruções em inglês e em portuguêsAssistência pós-venda:Presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique**Prazo de entrega:**Dentro do final de MARCO 2023 - especifique a data estimada de entrega**Lugar de entrega: BEIRA** |  |  |  |
| **LOTE 2:****2.1** | O veículo deve ter um bom desempenho e consumo adequado:Especificações TécnicasEstado da viatura: NOVA (0 km)Modelo/versão: Viatura 4x4, Cabine Dupla, DieselTipo: comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, 4-portas, Transmissão: ManualMotor: Turbo Diesel, 16 válvulas, 4-cilindros, injeção directaCilindragem: entre 2000 e 3200 cm3Capacidade Tanque combustível: 80 ltsCarga Mínima: 1.500 kgPeso bruto: 2.700kg- 5 ou 6 velocidadesO veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:- Distância ao solo mínima de 230 mm- 4x4Direcção assistida elétrica -ABS com sistema de Assistência a travagem (BAS)O veículo deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes:- no mínimo 5 lugaresAirbags: Condutor & Passageiro- Ar-condicionadoCentral LockSistema de radio integrado, com entrada USB e AUX |  |  |  |
| **2.1** | EQUIPAMENTO EXTERIOR Cor: Branco Encostos Dianteiros e traseiros Retrovisores e vidros de comando elétricos Grelha frontal e para-choques Pneu sobressalente Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector Extintor de 1 Kg- Degraus laterais e traseiros- Rollbar e lonaGarantia: pelo menos 12 mesesManual de instruções em inglês e em portuguêsAssistência pós-venda:Presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique**Prazo de entrega:**Dentro do final de MARCO 2023 - especifique a data estimada de entrega**Lugar de entrega: MAPUTO** |  |  |  |
| **LOTE 3****3.1** | As ambulâncias devem ter um bom desempenho e consumo adequado:- Motor diesel 6 cilindros- consumo máximo de combustível 7 litros / km no ciclo interurbanoA ambulância deve ser adequada para operar em estradas de tipo “on- and off-road “ em longas distâncias:- distância ao solo mínima de 230 mm- tanque de combustível duplo (capacidade mínima de 160 litros)- Estabilidade do veículo concedida com um peso bruto mínimo de 3 toneladas- 4x4- direção assistidaAs ambulâncias devem estar equipadas com ferramentas de segurança adequadas:- Extintor mínimo 1 kg, máximo 3 kg- Assento auxiliar com cintos de segurança |  |  |  |
| **3.1** | As ambulâncias devem estar equipadas com:- pacote interior de ambulância- adesivos de identificação de ambulância (cruz vermelha em fundo branco)- 1 sirenes com balizas já instalada no teto- farol de led (cor vermelha)- divisória interna lavável e piso- maca com colchão lavável com encosto e 4 rodas- caixa de transporte segura com peças amovíveis- kit completo de primeiros socorros- via IV- filme protetor de janela (para proteger do sol)- bobina reflectora de calor colorido- ventilador para a área do paciente- luzes para a área do paciente- 12v 2ª tomada de isqueiro montada na traseira**Peças sobressalientes:** 5 sirenes com balizas **Garantia:** pelo menos 12 meses**Manual de instruções em inglês e em português****Assistência pós-venda:****presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique****LUGAR de Entrega: BEIRA****Prazo de entrega:Dentro do final de MARCO 2023 –** **Especifique a data estimada de entrega** |  |  |  |