# *ANEXO II + III:* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Designação do contrato:** FORNECIMENTO DE MOTOCICLETA

**Referência de publicação: CUAMM/1000 DIAS/27**

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

* A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
* A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
* A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, por forma a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

| **1.**  **Número do item** | **2.**  **Especificações exigidas** | **3.**  **Especificações propostas** | **4.**  **Notas, observações,  referências a documentação** | **5.**  **Observações da comissão de avaliação** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | A motocicleta deve ter um bom desempenho e consumo adequado:  - Motor de 1 cilindro, mínimo 122 cc  A motocicleta deve ser adequada para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias:  - distância ao solo mínima de 250 mm  - capacidade do tanque de combustível de no mínimo 11.5 litros  - estabilidade da motocicleta concedida com um peso bruto mínimo de 125 kg  A motocicleta deve estar equipada com ferramentas de segurança adequadas:  - 1 capacete  Garantia: pelo menos 12 meses  Manual de instruções em inglês e em português  Assistência pós-venda:  presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique  Prazo de entrega:  Dentro do final de 15.07.2020 - especifique a data estimada de entrega |  |  |  |